3F880000

0011 1111 1000 1000 0000 0000 0000 0000

Bit de sinal = 0 ->+

Expoente codificado= 011 1111 1 =127

Expoente codificado = Expoente real +127

Expoente real=127-127=0

Nº Norma IEEE 754=+1,0001 x 20

=+1,0625(10)